 [Перевод: казахский - русский - www.onlinedoctranslator.com](https://www.onlinedoctranslator.com/ru/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=docx&utm_campaign=attribution)

# **Практическое занятие №1: Общее понимание программы AutoCAD.**

*Цель работы:* Знакомство с Автокад.

Эта программа предназначена для создания электронных схем, трехмерных изображений и других необходимых работ по составлению чертежей различных деталей.

Программное обеспечение производится AutoDesk и имеет различные версии, такие как AutoCad 2000, AutoCad 2002, AutoCad 2004, AutoCad 2006 и т. д.

В этих инструкциях есть некоторые различия, но принцип работы и инструменты одинаковы.

Запустите программу: Пуск→ Программы→ AutoDesk→ AutoCad 2006→ → AutoCad 2006 или включите ярлык на рабочем столе. При запуске программы (рис. 1) появится диалоговое окно. Существует несколько вариантов выбора (при выборе папки «Создать чертежи»):

**1. Темплат (Шаблоны**) — позволяет открыть шаблон чертежа, созданный из файла с расширением dwt.

**2. Начните с нуля**(с нуля) - запускается чистая страница с настройками тишины для создания нового рисунка.

При выборе этого варианта вы можете выбрать единицу измерения – удобно использовать метрические или дюймовые (английские) метры.

**3. Волшебники**) - запускается мастер рисования, во всплывающем окне запрашиваются его первые параметры. При выборе этого варианта вы можете выбрать один из двух запусков:

* **Быстрая настройка (быстрый старт**) - для нового чертежа запрошены максимальные параметры (размер единицы)
* **Настройка Advanet (легкий старт)**) запросит максимально необходимые параметры для нового чертежа.

1. **Открыть чертежи**В папке можно открывать чертежи, сохраненные в файлах с расширением dwg.