 [Перевод: казахский - русский - www.onlinedoctranslator.com](https://www.onlinedoctranslator.com/ru/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=docx&utm_campaign=attribution)

# **Практический урок №3:**Введите координаты точек.

*Цель работы:*Узнайте, как вводить точки в Auto Cad.

В Auto Cad точки можно вводить в декартовой и полярной системах. В первом случае точка на чертежеОпределяется осями X и Y. Во втором случае координата определяется длиной линии между началом координат и данной точкой.

Например, если координаты точки B составляют 3 единицы по оси X и 4 единицы по оси Y, они записываются как (3, 4) в декартовой системе и (5, 530) в полярной системе.

